Сонячна панель JA Solar JAM66D50 650W
Deep Blue 5.0 | N-тип | Двосторонній модуль з подвійним склом


Опис
Сонячна панель JA Solar JAM66D50 GB 650W — це флагманський продукт лінійки Deep Blue 5.0, виконаний за технологією Bycium+ 5.0 на базі комірок N-типу. Двостороння конструкція з подвійним склом забезпечує значно вищу генерацію електроенергії порівняно зі стандартними монофасадними панелями. Завдяки коефіцієнту двосторонності 85% панель ефективно перетворює відбите світло із зворотного боку, що особливо актуально для наземних і дахових установок із світловідбивною поверхнею. Модуль відрізняється видатним температурним коефіцієнтом -0,26%/°C, що гарантує стабільну роботу в умовах спекотного клімату та мінімальні втрати потужності при нагріванні.

Ключові переваги
Висока потужність: 650 Вт пікової потужності з ефективністю модуля 24,8% — одні з найвищих показників у класі
Технологія Bycium+ 5.0: N-тип кремнієвих комірок із Full-Screen дизайном для максимального захоплення сонячного світла
Двостороння генерація: Коефіцієнт двосторонності 85% — додаткова потужність до 72 Вт із зворотного боку
Відмінний температурний коефіцієнт: -0,26%/°C — менші втрати в жарку погоду порівняно зі стандартними панелями
Чудова продуктивність при слабкому освітленні: Ефективна робота при хмарній погоді та в ранкові/вечірні години
Рамка Anti-Dust: Спеціальна конструкція рамки, що перешкоджає накопиченню пилу та бруду
Подвійне скло: Підвищена механічна міцність та захист від вологи, солі та ультрафіолету
Знижений LCOE: Нижча вартість електроенергії протягом усього терміну служби завдяки вищій генерації

Технічні характеристики
Електричні параметри (STC)
	Параметр
	Значення (JAM66D50-650/GB)

	Максимальна потужність (Pmax)
	650 Вт

	Напруга холостого ходу (Voc)
	50,41 В

	Напруга при макс. потужності (Vmp)
	41,93 В

	Струм короткого замикання (Isc)
	16,78 А

	Струм при макс. потужності (Imp)
	15,98 А

	ККД модуля
	24,8%

	Допуск потужності
	0 ~ +3%

	Темп. коефіцієнт Isc (α)
	+0,041%/°C

	Темп. коефіцієнт Voc (β)
	-0,220%/°C

	Темп. коефіцієнт Pmax (γ)
	-0,260%/°C



Механічні характеристики
	Параметр
	Значення

	Тип комірок
	Моно N-тип

	Кількість комірок
	198 (6×33)

	Розміри
	2382±2 × 1134±2 × 30±1 мм

	Вага
	33,1 кг

	Переднє скло
	2,0 мм, антиблікове покриття

	Заднє скло
	2,0 мм, термозміцнене скло

	Рама
	Анодований алюмінієвий сплав

	Кабель (перетин)
	4 мм²

	Роз'єм
	QC 4.10-351 / MC4-EVO2A

	Розподільна коробка
	IP68, 3 діоди

	Конфігурація упаковки
	36 шт/піддон, 720 шт/40HQ контейнер



Умови експлуатації
	Параметр
	Значення

	Макс. напруга системи
	1500 В DC

	Робоча температура
	-40°C ~ +70°C

	Макс. запобіжник
	35 А

	Макс. статичне навантаження (фронт)
	5400 Па (112 lb/ft²)

	Макс. статичне навантаження (зад)
	2400 Па (50 lb/ft²)

	NOCT
	45±2°C

	Двосторонність
	85%±5%

	Клас захисту
	Клас II



Гарантія
Гарантія на продукт: 12 років. Гарантія на лінійну потужність: 30 років. Деградація за перший рік: не більше 1%. Щорічна деградація протягом 30 років: не більше 0,35%. Залишкова потужність через 30 років: не менше 88,85%.
Сертифікати
IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015 (система управління якістю), ISO 14001:2015 (система управління навколишнім середовищем), ISO 45001:2018 (охорона праці), IEC 62941:2019, TÜV, CE.
